4
[bookmark: P0002][bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 58108-2019
[bookmark: P0003]
[bookmark: P0004]НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: P0005][bookmark: P0006]Индивидуальные средства спасения на воде
[bookmark: P0007]ЖИЛЕТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ
[bookmark: P0008]Общие технические условия
[bookmark: P0009]Personal flotation devices. Life and insurance vessels. General specifications
[bookmark: P000A]
[bookmark: P000B]ОКС 97.220.40
[bookmark: P000C]Дата введения 2020-05-01
[bookmark: P000D]
[bookmark: P0010]Предисловие
[bookmark: P0011]     
[bookmark: P0013]1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией Саморегулируемой организацией "Отраслевое объединение национальных производителей в сфере физической культуры и спорта "Промспорт" (СРО "Промспорт")
[bookmark: P0015]2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 444 "Спортивные и туристские изделия, оборудование, инвентарь, физкультурные и спортивные услуги"
[bookmark: P0017]3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2019 г. N 860-ст
[bookmark: P0019]4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:
[bookmark: P001A]- ИСО 12402-3:2006* "Индивидуальные средства спасения на воде. Часть 3. Жилеты, уровень функциональности 150. Требования безопасности" (ISO 12402-3:2006, Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements, NEQ);
[bookmark: P001B]________________
     * Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.
[bookmark: P001C]
[bookmark: P001D]- ИСО 12402-4:2006 "Индивидуальные средства спасения на воде. Часть 4. Жилеты, уровень функциональности 100. Требования безопасности" (ISO 12402-4:2006, Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements, NEQ);
[bookmark: P001E]- ИСО 12402-5:2006 "Индивидуальные средства спасения на воде. Часть 5. Средства обеспечения плавучести, уровень функциональности 50 - Требования безопасности" (ISO 12402-5:2006, Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements, NEQ);
[bookmark: P001F]- ИСО 12402-6:2006 "Индивидуальные средства спасения на воде. Часть 6. Спасательные жилеты и средства обеспечения плавучести специального назначения. Требования безопасности и дополнительные методы испытаний" (ISO 12402-6:2006, Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods, NEQ)
[bookmark: P0021]5 ВЗАМЕН ГОСТ P 58108-2018
[bookmark: P0022]Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

[bookmark: P0022_1]ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 2, 2022 год, введенная в действие с 16.01.2022
[bookmark: P0022_2]Поправка внесена изготовителем базы данных
[bookmark: P0025]     1 Область применения
[bookmark: P0026]
[bookmark: P0026_1]Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия на спасательные и страховочные жилеты (далее - жилеты), используемые для водного туризма и занятий спортом на акваториях.
[bookmark: P0026_2]Настоящий стандарт не распространяется на судовые спасательные и рабоче-страховочные жилеты, требования к которым установлены ГОСТ Р 52638, ГОСТ Р 54613 и ГОСТ Р 55946.
[bookmark: P0027]
[bookmark: P0027_1](Поправка. ИУС N 2-2022).
[bookmark: P002A]     2 Нормативные ссылки
[bookmark: P002B]
[bookmark: P002B_1]В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2405 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
ГОСТ 32074 Световозвращающие элементы детской и подростковой одежды. Общие технические условия
ГОСТ Р 52638 Средства спасения экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях. Общие технические требования
ГОСТ Р 54613 Воздушный транспорт. Индивидуальные и групповые спасательные плавсредства (плоты) воздушных судов гражданской авиации. Общие технические требования
ГОСТ Р 55946 Средства спасания экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях, индивидуальные. Общие технические условия
[bookmark: P002E][bookmark: P002F]Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

[bookmark: P002F_1](Поправка. ИУС N 2-2022).
[bookmark: P0032]     3 Термины и определения
[bookmark: P0033]
[bookmark: P0033_1]В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
[bookmark: P0035]3.1 спасательный жилет: Средство, которое при соблюдении надлежащих условий эксплуатации, должно увеличить возможность выживания человека при его длительном нахождении в воде, за счет обеспечения дополнительной плавучести.
[bookmark: P0037]3.2 страховочный жилет: Элемент экипировки, предназначенный для пользователей, умеющих плавать, увеличивающий возможность выживания человека, используемый при удалении от берега или спасательного средства не более 500 м.
[bookmark: P0039]3.3 плавучесть: Способность жилета удерживать на плаву пользователя.
[bookmark: P003B]3.4 наполнитель жилета: Материал, обладающий собственной плавучестью, плотностью не менее (33±5) кг/м или газ (воздух), накачиваемый во внутреннюю воздухонепроницаемую полость жилета.
[bookmark: P003C]Примечания
[bookmark: P003E]1 В качестве материала наполнителя при производстве жилетов следует использовать трудновоспламеняемый материал, имеющий структуру замкнутых ячеек.
[bookmark: P0040]2 В качестве газа, накачиваемого в воздухонепроницаемую полость жилета, следует использовать невоспламеняемый газ (воздух).
[bookmark: P0042]3.5 аварийный световой сигнал (электроогонь поиска): Устройство, вырабатывающее свет с определенной яркостью и интенсивностью, предназначенное для обнаружения человека в воде.
[bookmark: P0044]3.6 подъемная петля: Элемент жилета, используемый при извлечении пользователя из воды.
[bookmark: P0046]3.7 свисток: Устройство, для подачи звукового сигнала (свист или писк) при продувании через него воздуха, предназначенное для обнаружения человека в воде.
[bookmark: P0048]3.8 защитное покрытие: Материал, предохраняющий от механических и температурных повреждений, зацепления жилетов за внешние предметы.
[bookmark: P004A]3.9 маломерное судно: Судно, длина которого не должна превышать 20 м и общее количество людей на котором не должно превышать 12.
[bookmark: P004C]3.10 живучесть маломерного судна: Способность судна противостоять аварийным повреждениям, сохраняя свою плавучесть, эксплуатационные и мореходные качества, обеспечивать безопасность находящихся на борту людей и сохранность груза.
[bookmark: P004E]3.11 самосброс: Широкая стропа, которую пропускают вокруг жилета, со специальной пряжкой, позволяющей быстро разъединить стропу и сбросить буксируемый груз.
[bookmark: P004F]Примечание - Предназначен для проведения спасательных работ, буксировки лодки, весла или других предметов.
[bookmark: P0051]3.12 бурная вода (бурное течение, белая вода): Турбулентное течение реки, в котором встречаются камни, сливы, пенные бочки и другие препятствия, усложняющие сплав на туристических и спортивных судах.
[bookmark: P0052]Примечание - Размер и мощность препятствий определяет категорию сложности реки.
[bookmark: P0054]3.13 категория сложности: Уровни сложности рек для сплава.
[bookmark: P0055]Примечание - Международная спортивная классификация выделяет шесть категорий: от первой - несложной и безопасной, до шестой - верхнего предела опасности и сложности.
[bookmark: P0057]3.14 заметность: Свойство объекта выделяться на окружающем фоне.
[bookmark: P005A]     4 Классификация
[bookmark: P005B]
[bookmark: P005B_1]Спасательные жилеты классифицируют следующим образом:
[bookmark: P005C]- по конструкционным классам;
[bookmark: P005D]- уровням плавучести;
[bookmark: P005E]- области применения.
[bookmark: P0060]4.1 Конструкционные классы
[bookmark: P0061]В зависимости от системы (материала, устройства), обеспечивающей плавучесть, жилеты подразделяют на следующие классы;
[bookmark: P0063]а) жилеты, при производстве которых применяют материал с собственной плавучестью.
[bookmark: P0065]б) жилеты, надуваемые для создания плавучести.
[bookmark: P0067]4.2 Уровни плавучести
[bookmark: P0068]В зависимости от особенностей водного объекта, удаления от берега и подготовки пользователя жилеты подразделяют на следующие уровни плавучести.
[bookmark: P006A]4.2.1 Уровень плавучести 150 и выше
[bookmark: P006B]Жилеты уровня плавучести 150 предназначены для умеющих и не умеющих плавать пользователей любого возраста и любой массы тела. Жилеты этого уровня предназначены для общего использования в море, на неограниченных по удаленности от берега акваториях, в том числе в тяжелых погодных условиях. Они переворачивают человека в бессознательном состоянии лицом вверх и удерживают в безопасном положении, чтобы рот человека находился выше уровня воды. Эффективность жилетов может быть снижена, если пользователь надевает тяжелую и/или водонепроницаемую одежду.
[bookmark: P006C]Жилеты уровня плавучести 150 изготавливают из материалов ярко-красного или оранжевого цвета, оснащают световозвращающими элементами общей площадью не менее 300 см и свистком.
[bookmark: P006D]Данные жилеты являются спасательными и предназначены для использования в текущих водах, на бурной воде и при ношении тяжелой и водонепроницаемой одежды, в случаях, когда пользователь не способен помочь себе из-за травмы или истощения.
[bookmark: P006F]4.2.2 Уровень плавучести 100
[bookmark: P0070]Жилеты уровня плавучести 100 предназначены для умеющих плавать пользователей любого возраста и любой массы тела. Жилеты этого уровня предназначены для использования в морских районах или внутренних водных бассейнах с высотой волны до 2,0 м и удалении от берега не более 12 морских миль, на реках со спокойным, не бурным течением и на реках с бурной водой до третьей категории сложности включительно.
[bookmark: P0071]Данные жилеты не поворачивают человека в бессознательном состоянии лицом вверх (особенно при ношении тяжелой одежды), их используют в случаях, когда может быть оказана помощь со стороны или, когда пользователь может помочь себе сам. Они должны быть удобны при длительном ношении.
[bookmark: P0072]Надводная часть должна быть окрашена в ярко-красный или оранжевый цвет.


